|  |
| --- |
| **Пожарная безопасность в жилых помещениях** |
| **Для надежной защиты дома от пожаров, необходимо помнить, что не допускается:**  - Оставлять без присмотра газовые и электронагревательные приборы.  - Разрешать детям играть с огнем, спичками, зажигалками.  - Обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими сгораемыми материалами.  - Подвешивать электрические провода на гвоздях, на металлических предметах.  - Включать в одну штепсельную розетку несколько электрических приборов одновременно.  - Применять самодельные электрические предохранители (жучки).  - Включать электронагревательные приборы в неисправные штепсельные розетки.  В целях предупреждения и ограничения распространения пожаров на чердаках и в подвалах жилых домов необходимо соблюдать ряд правил:  - Люки чердаков должны быть закрыты на замки.  - Не допускать на чердаке сушки белья и складирования каких-либо сгораемых материалов.  - Подвальное помещение каждой секции должно быть разделено между собой несгораемыми кирпичными перегородками.  - Каждая секция подвала должна иметь самостоятельный выход наружу, не связанный с выходами из квартир, и два окна.  - Не допускать устройства на лестничных клетках и под лестничными маршами кладовок.  - Не строить сараи в технических подпольях жилых домов.  - Содержать подвалы в чистоте.  - Входные двери подвала закрывать на замки.    - Не допускать посещения подвального помещения с открытым огнем, спичками, свечами.  - У каждого входа в подвал должен быть «План подвала» и «Правила посещения подвального помещения».  - Для осветительных приборов подвала обязательно наличие плафонов.  Будьте осторожны при обращении с огнем!  Не забывайте проверять, все ли действия по предотвращению пожара выполнены. Ели же было замечено возгорание, необходимо немедленно вызвать службу пожарной охраны по телефону – 01, указать точный адрес места возникновения огня. До прибытия пожарной охраны приступить к тушению пожара, используя для этого имеющиеся средства.  C:\Users\User\Desktop\На сайт\e72a97dbb3b0edf9bd69f741b945d541.jpg |